**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач**

**КГП на ПХВ «Многопрофильная**

**центральная районная больница**

**Аягозского района»**

**УЗ области Абай.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Омаров Ш. Ж.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** | | | |
| **1** | ***Наименование медицинских изделий (далее – МИ)***  *(в соответствии с государственным реестром МИ)* | ****Фармацевтический холодильник для храненения вакцин**** | | | |
| **2** | **Требования к комплектации** | 1. *№*   *п/п* | *Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ)* | *Техническая характеристика комплектующего к МИ* | *Требуемое количество*  *(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие:* | | | |
| 1. | Фармацевтический холодильник для храненения вакцин | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм.препаратов - 2 шт.  Общий объем, 250 л.  Количество компрессоров 1 шт.  Габаритные размеры:  Высота, 1300 мм  Глубина, 610 мм  Ширина, 600 мм  Масса, не более: 50 кг.,  Номинальная потребляемая мощность, 200 Вт  Напряжение, 220 В  Холодильная камера  Система оттаивания холодильной камеры авто  Температура в холодильной камере: +2... +15  Частота 50 Гц | 3 шт. |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** | - температура окружающего воздуха, °С +10 … +35  - относительная влажность при 25°С, % 80 | | | |
| **4** | **Условия осуществления поставки МИ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | *DDP пункт назначения*  **КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» УЗ области Абай, ул. Рахимова, 1, 070200, г. Аягоз (3 единиц)** | | | |
| **5** | **Срок поставки МИ и место дислокации** | **Со дня подписания Договора до 10 декабря 2024 г.** | | | |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев*.*  Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.  Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:  - замену отработавших ресурс составных частей;  - замене или восстановлении отдельных частей МИ;  - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;  - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;  - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);  - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | | | |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания.

Дополнительно согласовано со следующими специалистами КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» УЗ области Абай:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главного врача по медицинской части |  | Искаков А. С. |
| Зав. поликлиники |  | Турмухатемова И. А. |
| И. о. врач иммунолог |  | Хайдаргалиева А. А. |
| Главная медсестра |  | Бургумбаева Г. К. |
| Секретарь |  | Шалова Ж. Б. |